Назначение:
Уменьшить нагрузку на CPU при обработке большого кол-ва событий.
Каким образом:
при помощи данных скриптов, можно включать и выключать из обработки клиентом как определённые события, так и целые группы.
Как:
в передаваемом параметре (при загрузке скрипта из клиента) указать ключевое слово (первое слово из названия события) тем самым, все события имеющие это слово будут либо включены либо выключены (в соответствии целенаправленности загружаемого скрипта)
Например:
Имеется несколько групп событий:
дверь1_оповещение
дверь1_отмена_действий
дверь1_загрузка_фрейма
дверь1_закрытие_фрейма
дверь1_аудио_вкл
дверь1_аудио_выкл
дверь2_оповещение
дверь2_отмена_действий
дверь2_загрузка_фрейма
дверь2_закрытие_фрейма
дверь2_аудио_вкл
дверь2_аудио_выкл

и вам необходимо включить всю группу событий относительно 2ой двери,
в параметре запуска скрипта пишем "дверь2" без кавычек, в результате включатся все события с именем дверь2_*

если надо включить/выключить все события, названия которых начинаются со словосочетания "дверь", так и пишем "дверь" без кавычек, в результате выключатся все события дверь1_* и дверь2_*

если нужно включить все события "дверь" и все события "табурет" одной командой, пишем: "дверь|табурет" без кавычек, где знак | выполняет роль оператора and, в резкльтате включатся все события с названиями дверь.* и табурет.*

если желаете конкретизировать определённые события из групп, их нужно описывать более тщательно, к примеру нужно включить событие дверь1_оповещение, дверь1_загрузка_фрейма, табурет1_упал_на_ногу - так и пишем:
"дверь1_оповещение|дверь1_загрузка_фрейма|табурет1_упал_на_ногу" без кавычек.

Включение аудиосвязи_21|Конец связи_21|Переменная выключатель_21|Выгрузка фрейма_21|Отмена_21